/*------------------------------*- FOAMDict -*-------------------------------*\
| =========                 |                                                 |
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  1.7.1                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    location    "system";
    object      fvSolution;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

solvers
{
    pcorr
    {
        solver          PCG;
        preconditioner
        {
            preconditioner  GAMG;
            tolerance       1e-05;
            relTol          0;
            smoother        DICGaussSeidel;
            nPreSweeps      0;
            nPostSweeps     2;
            nBottomSweeps   2;
            cacheAgglomeration false;
            nCellsInCoarsestLevel 10;
            agglomerator    faceAreaPair;
            mergeLevels     1;
        }

        tolerance       1e-05;
        relTol          0;
        maxIter         100;
    }

    p_rgh
    {
        solver          GAMG;
        tolerance       1e-08;
        relTol          0.01;
        smoother        DIC;
        nPreSweeps      0;
        nPostSweeps     2;
        nFinestSweeps   2;
        cacheAgglomeration true;
        nCellsInCoarsestLevel 10;
        agglomerator    faceAreaPair;
        mergeLevels     1;
    }

    p_rghFinal
    {
        solver          PCG;
        preconditioner
        {
            preconditioner  GAMG;
            tolerance       2e-09;
            relTol          0;
            nVcycles        2;
            smoother        DICGaussSeidel;
            nPreSweeps      2;
            nPostSweeps     2;
            nFinestSweeps   2;
            cacheAgglomeration true;
            nCellsInCoarsestLevel 10;
            agglomerator    faceAreaPair;
            mergeLevels     1;
        }

        tolerance       2e-09;
        relTol          0;
        maxIter         20;
    }

    U
    {
        solver          smoothSolver;
        smoother        GaussSeidel;
        tolerance       1e-06;
        relTol          0;
        nSweeps         1;
    }
}

PISO
{
    momentumPredictor no;
    nCorrectors     2;
    nNonOrthogonalCorrectors 0;
    nAlphaCorr      1;
    nAlphaSubCycles 3;
    cAlpha          1.5;
    correctPhi      no;

    pRefPoint       (0 0 0.15);
    pRefValue       1e5;
}

relaxationFactors
{
    U               1;
}

// ****************** vim: set ft=foamdict sw=4 sts=4 et: ****************** //
