Bus Error testing results (byte access):
MegaSTE with TOS 2.06PL, 4MB ST-Ram and Crazy Dots VME card

$FF8010 - $FF8200
$FF8210 - $FF8240
$FF8280 - $FF8608
$FF8610 - $FF8800
$FF8940 - $FF8A00
$FF8A40 - $FF8C80
$FF8C88 - $FF8E01
$FF8E02 - $FF8E03
$FF8E04 - $FF8E05
$FF8E06 - $FF8E07
$FF8E08 - $FF8E09
$FF8E0A - $FF8E0B
$FF8E0C - $FF8E0D
$FF8E0E - $FF8E0F
$FF8E10 - $FF8E20
$FF8E24 - $FF9000
$FF9002 - $FF9201
$FF9204 - $FF9211
$FF9212 - $FF9213
$FF9214 - $FF9215
$FF9216 - $FF9217
$FF9218 - $FFFA01
$FFFA02 - $FFFA03
$FFFA04 - $FFFA05
$FFFA06 - $FFFA07
$FFFA08 - $FFFA09
$FFFA0A - $FFFA0B
$FFFA0C - $FFFA0D
$FFFA0E - $FFFA0F
$FFFA10 - $FFFA11
$FFFA12 - $FFFA13
$FFFA14 - $FFFA15
$FFFA16 - $FFFA17
$FFFA18 - $FFFA19
$FFFA1A - $FFFA1B
$FFFA1C - $FFFA1D
$FFFA1E - $FFFA1F
$FFFA20 - $FFFA21
$FFFA22 - $FFFA23
$FFFA24 - $FFFA25
$FFFA26 - $FFFA27
$FFFA28 - $FFFA29
$FFFA2A - $FFFA2B
$FFFA2C - $FFFA2D
$FFFA2E - $FFFA2F
$FFFA30 - $FFFA31
$FFFA32 - $FFFA33
$FFFA34 - $FFFA35
$FFFA36 - $FFFA37
$FFFA38 - $FFFA39
$FFFA3A - $FFFA3B
$FFFA3C - $FFFA3D
$FFFA3E - $FFFA3F
$FFFA40 - $FFFC00
$FFFE00 - $FFFFFF

EOF!
